(module "INDPM2025X150N" (layer F.Cu)
  (descr "ASPI-2515")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "INDPM2025X150N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -1.85 -1.55) (end 1.85 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.85 -1.55) (end 1.85 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.85 1.55) (end -1.85 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.85 1.55) (end -1.85 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 -1.25) (end 1 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1 -1.25) (end 1 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1 1.25) (end -1 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1 1.25) (end -1 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1 -1.25) (end -1 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1 1.25) (end 1 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -0.85 0 0) (size 1.5 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.85 0 0) (size 1.5 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ASPI-2515-100M-T2.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
