
(module SW_TS04-66-95-BK-260-SMT (layer F.Cu) (tedit 6269D6C4)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -2.675 -4.385 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SW_TS04-66-95-BK-260-SMT (at 9.39 4.385 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 2 smd rect (at -4.55 2.25) (size 2.1 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -4.55 -2.25) (size 2.1 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 4.55 -2.25) (size 2.1 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 4.55 2.25) (size 2.1 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (fp_line (start -3.0 -3.0) (end -3.0 3.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.0 3.0) (end 3.0 3.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.0 3.0) (end 3.0 -3.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.0 -3.0) (end -3.0 -3.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.0 -3.0) (end -3.0 3.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.0 3.0) (end 3.0 3.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.0 3.0) (end 3.0 -3.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.0 -3.0) (end -3.0 -3.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.85 -3.25) (end -5.85 3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.85 3.25) (end 5.85 3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.85 3.25) (end 5.85 -3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.85 -3.25) (end -5.85 -3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -6.25 -2.25) (end -6.15 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -6.25 -2.25) (end -6.15 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.2))
)