
(module QFN50P500X500X100-33N (layer F.Cu) (tedit 6269D679)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.165 -4.74 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value QFN50P500X500X100-33N (at 9.995 4.74 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.75 2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.25 2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -0.75 2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -0.25 2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 0.25 2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 0.75 2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.25 2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.75 2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 25 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.75 -2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 26 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.25 -2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 27 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 0.75 -2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 28 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 0.25 -2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 29 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -0.25 -2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 30 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -0.75 -2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 31 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.25 -2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 32 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.75 -2.45 90.0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.45 -1.75) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.45 -1.25) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.45 -0.75) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.45 -0.25) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.45 0.25) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.45 0.75) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.45 1.25) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.45 1.75) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.45 1.75) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.45 1.25) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.45 0.75) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.45 0.25) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.45 -0.25) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 22 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.45 -0.75) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 23 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.45 -1.25) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 24 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.45 -1.75) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 33 smd rect (at 0.0 0.0) (size 3.5 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (fp_poly
    (pts
      (xy -1.11 -1.11)
      (xy 1.11 -1.11)
      (xy 1.11 1.11)
      (xy -1.11 1.11)
    ) (layer F.Paste) (width 0.01)
  )
  (fp_circle (center -3.475 -1.75) (end -3.375 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -3.475 -1.75) (end -3.375 -1.75) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.5 2.5) (end -2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.5 -2.5) (end -2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.5 2.5) (end 2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.5 2.5) (end -2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.5 2.5) (end 2.2 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.5 -2.5) (end 2.2 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.5 2.5) (end -2.2 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end -2.2 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.5 2.5) (end 2.5 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.5 -2.5) (end 2.5 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.5 2.5) (end -2.5 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end -2.5 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.105 3.105) (end 3.105 3.105) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.105 -3.105) (end 3.105 -3.105) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.105 3.105) (end -3.105 -3.105) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.105 3.105) (end 3.105 -3.105) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
)