
(footprint MPL-AY4020 (layer F.Cu) (tedit 641245F5)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.635 -3.175 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MPL-AY4020 (at 3.81 3.175 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad P$1 smd rect (at -1.85 0.0) (size 1.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad P$2 smd rect (at 1.85 0.0) (size 1.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (fp_line (start -2.225 2.05) (end 2.225 2.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.225 2.05) (end 2.225 -2.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.225 -2.05) (end -2.225 -2.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.225 -2.05) (end -2.225 2.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_circle (center -1.651 -1.524) (end -1.397 -1.524) (layer F.Fab) (width 0.127))
)