<?xml version="1.0"?>
<profile name="The Legend of Delta" version="2019-09-17 17:21:13" app="S3D-Software 4.1.2">
  <baseProfile>Rostock MAX v3</baseProfile>
  <printMaterial>PETG</printMaterial>
  <printQuality>Layer_0.30mm</printQuality>
  <printExtruders></printExtruders>
  <extruder name="Primary Extruder">
    <toolheadNumber>0</toolheadNumber>
    <diameter>0.5</diameter>
    <autoWidth>0</autoWidth>
    <width>0.5</width>
    <extrusionMultiplier>0.9</extrusionMultiplier>
    <useRetract>1</useRetract>
    <retractionDistance>6.7</retractionDistance>
    <extraRestartDistance>0</extraRestartDistance>
    <retractionZLift>0.3</retractionZLift>
    <retractionSpeed>4200</retractionSpeed>
    <useCoasting>0</useCoasting>
    <coastingDistance>1</coastingDistance>
    <useWipe>0</useWipe>
    <wipeDistance>5</wipeDistance>
  </extruder>
  <primaryExtruder>0</primaryExtruder>
  <layerHeight>0.3</layerHeight>
  <topSolidLayers>3</topSolidLayers>
  <bottomSolidLayers>3</bottomSolidLayers>
  <perimeterOutlines>2</perimeterOutlines>
  <printPerimetersInsideOut>1</printPerimetersInsideOut>
  <startPointOption>2</startPointOption>
  <startPointOriginX>0</startPointOriginX>
  <startPointOriginY>0</startPointOriginY>
  <sequentialIslands>0</sequentialIslands>
  <spiralVaseMode>0</spiralVaseMode>
  <firstLayerHeightPercentage>80</firstLayerHeightPercentage>
  <firstLayerWidthPercentage>100</firstLayerWidthPercentage>
  <firstLayerUnderspeed>0.5</firstLayerUnderspeed>
  <useRaft>0</useRaft>
  <raftExtruder>0</raftExtruder>
  <raftTopLayers>3</raftTopLayers>
  <raftBaseLayers>2</raftBaseLayers>
  <raftOffset>3</raftOffset>
  <raftSeparationDistance>0.14</raftSeparationDistance>
  <raftTopInfill>100</raftTopInfill>
  <aboveRaftSpeedMultiplier>0.3</aboveRaftSpeedMultiplier>
  <useSkirt>1</useSkirt>
  <skirtExtruder>0</skirtExtruder>
  <skirtLayers>1</skirtLayers>
  <skirtOutlines>2</skirtOutlines>
  <skirtOffset>4</skirtOffset>
  <usePrimePillar>0</usePrimePillar>
  <primePillarExtruder>999</primePillarExtruder>
  <primePillarWidth>12</primePillarWidth>
  <primePillarLocation>7</primePillarLocation>
  <primePillarSpeedMultiplier>1</primePillarSpeedMultiplier>
  <useOozeShield>0</useOozeShield>
  <oozeShieldExtruder>999</oozeShieldExtruder>
  <oozeShieldOffset>2</oozeShieldOffset>
  <oozeShieldOutlines>1</oozeShieldOutlines>
  <oozeShieldSidewallShape>1</oozeShieldSidewallShape>
  <oozeShieldSidewallAngle>30</oozeShieldSidewallAngle>
  <oozeShieldSpeedMultiplier>1</oozeShieldSpeedMultiplier>
  <infillExtruder>0</infillExtruder>
  <internalInfillPattern>Rectilinear</internalInfillPattern>
  <externalInfillPattern>Rectilinear</externalInfillPattern>
  <infillPercentage>100</infillPercentage>
  <outlineOverlapPercentage>15</outlineOverlapPercentage>
  <infillExtrusionWidthPercentage>150</infillExtrusionWidthPercentage>
  <minInfillLength>5</minInfillLength>
  <infillLayerInterval>1</infillLayerInterval>
  <internalInfillAngles>45,-45</internalInfillAngles>
  <overlapInternalInfillAngles>0</overlapInternalInfillAngles>
  <externalInfillAngles>45,-45</externalInfillAngles>
  <generateSupport>1</generateSupport>
  <supportExtruder>0</supportExtruder>
  <supportInfillPercentage>30</supportInfillPercentage>
  <supportExtraInflation>0</supportExtraInflation>
  <supportBaseLayers>0</supportBaseLayers>
  <denseSupportExtruder>0</denseSupportExtruder>
  <denseSupportLayers>0</denseSupportLayers>
  <denseSupportInfillPercentage>70</denseSupportInfillPercentage>
  <supportLayerInterval>1</supportLayerInterval>
  <supportHorizontalPartOffset>0.3</supportHorizontalPartOffset>
  <supportUpperSeparationLayers>1</supportUpperSeparationLayers>
  <supportLowerSeparationLayers>1</supportLowerSeparationLayers>
  <supportType>0</supportType>
  <supportGridSpacing>4</supportGridSpacing>
  <maxOverhangAngle>45</maxOverhangAngle>
  <supportAngles>0</supportAngles>
  <temperatureController name="Primary Extruder">
    <temperatureNumber>0</temperatureNumber>
    <isHeatedBed>0</isHeatedBed>
    <stabilizeAtStartup>1</stabilizeAtStartup>
    <setpoint layer="1" temperature="230"/>
  </temperatureController>
  <temperatureController name="Heated Bed">
    <temperatureNumber>1</temperatureNumber>
    <isHeatedBed>1</isHeatedBed>
    <stabilizeAtStartup>1</stabilizeAtStartup>
    <setpoint layer="1" temperature="80"/>
  </temperatureController>
  <fanSpeed>
    <setpoint layer="1" speed="0"/>
    <setpoint layer="2" speed="100"/>
  </fanSpeed>
  <blipFanToFullPower>1</blipFanToFullPower>
  <adjustSpeedForCooling>1</adjustSpeedForCooling>
  <minSpeedLayerTime>15</minSpeedLayerTime>
  <minCoolingSpeedSlowdown>20</minCoolingSpeedSlowdown>
  <increaseFanForCooling>0</increaseFanForCooling>
  <minFanLayerTime>60</minFanLayerTime>
  <maxCoolingFanSpeed>100</maxCoolingFanSpeed>
  <increaseFanForBridging>0</increaseFanForBridging>
  <bridgingFanSpeed>100</bridgingFanSpeed>
  <use5D>1</use5D>
  <relativeEdistances>0</relativeEdistances>
  <allowEaxisZeroing>1</allowEaxisZeroing>
  <independentExtruderAxes>0</independentExtruderAxes>
  <includeM10123>0</includeM10123>
  <stickySupport>1</stickySupport>
  <applyToolheadOffsets>0</applyToolheadOffsets>
  <gcodeXoffset>0</gcodeXoffset>
  <gcodeYoffset>0</gcodeYoffset>
  <gcodeZoffset>0</gcodeZoffset>
  <overrideMachineDefinition>1</overrideMachineDefinition>
  <machineTypeOverride>1</machineTypeOverride>
  <strokeXoverride>197</strokeXoverride>
  <strokeYoverride>197</strokeYoverride>
  <strokeZoverride>400</strokeZoverride>
  <originOffsetXoverride>98.5</originOffsetXoverride>
  <originOffsetYoverride>98.5</originOffsetYoverride>
  <originOffsetZoverride>0</originOffsetZoverride>
  <homeXdirOverride>0</homeXdirOverride>
  <homeYdirOverride>0</homeYdirOverride>
  <homeZdirOverride>1</homeZdirOverride>
  <flipXoverride>1</flipXoverride>
  <flipYoverride>-1</flipYoverride>
  <flipZoverride>1</flipZoverride>
  <toolheadOffsets>0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0</toolheadOffsets>
  <overrideFirmwareConfiguration>1</overrideFirmwareConfiguration>
  <firmwareTypeOverride>RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)</firmwareTypeOverride>
  <GPXconfigOverride>r2</GPXconfigOverride>
  <baudRateOverride>250000</baudRateOverride>
  <overridePrinterModels>1</overridePrinterModels>
  <printerModelsOverride></printerModelsOverride>
  <startingGcode>G28 ; home all axes</startingGcode>
  <layerChangeGcode></layerChangeGcode>
  <retractionGcode></retractionGcode>
  <toolChangeGcode></toolChangeGcode>
  <endingGcode>M106 S0 ; turn off cooling fan,M104 S0 ; turn off extruder,M140 S0 ; turn off bed,G28 ; home axes,M84 ; disable motors</endingGcode>
  <exportFileFormat>gcode</exportFileFormat>
  <celebration>0</celebration>
  <celebrationSong>Take On Me</celebrationSong>
  <postProcessing></postProcessing>
  <defaultSpeed>5100</defaultSpeed>
  <outlineUnderspeed>0.53</outlineUnderspeed>
  <solidInfillUnderspeed>0.9</solidInfillUnderspeed>
  <supportUnderspeed>0.53</supportUnderspeed>
  <rapidXYspeed>15000</rapidXYspeed>
  <rapidZspeed>1500</rapidZspeed>
  <minBridgingArea>50</minBridgingArea>
  <bridgingExtraInflation>0</bridgingExtraInflation>
  <bridgingExtrusionMultiplier>0.95</bridgingExtrusionMultiplier>
  <bridgingSpeedMultiplier>0.7</bridgingSpeedMultiplier>
  <useFixedBridgingAngle>0</useFixedBridgingAngle>
  <fixedBridgingAngle>0</fixedBridgingAngle>
  <applyBridgingToPerimeters>0</applyBridgingToPerimeters>
  <filamentDiameters>1.75|1.75|1.75|1.75|1.75|1.75</filamentDiameters>
  <filamentPricesPerKg>41.74|46|46|46|46|46</filamentPricesPerKg>
  <filamentDensities>1.2|1.25|1.25|1.25|1.25|1.25</filamentDensities>
  <useMinPrintHeight>0</useMinPrintHeight>
  <minPrintHeight>0</minPrintHeight>
  <useMaxPrintHeight>0</useMaxPrintHeight>
  <maxPrintHeight>0</maxPrintHeight>
  <useDiaphragm>0</useDiaphragm>
  <diaphragmLayerInterval>20</diaphragmLayerInterval>
  <robustSlicing>1</robustSlicing>
  <mergeAllIntoSolid>0</mergeAllIntoSolid>
  <onlyRetractWhenCrossingOutline>1</onlyRetractWhenCrossingOutline>
  <retractBetweenLayers>1</retractBetweenLayers>
  <useRetractionMinTravel>0</useRetractionMinTravel>
  <retractionMinTravel>3</retractionMinTravel>
  <retractWhileWiping>0</retractWhileWiping>
  <onlyWipeOutlines>1</onlyWipeOutlines>
  <avoidCrossingOutline>0</avoidCrossingOutline>
  <maxMovementDetourFactor>3</maxMovementDetourFactor>
  <toolChangeRetractionDistance>12</toolChangeRetractionDistance>
  <toolChangeExtraRestartDistance>-0.5</toolChangeExtraRestartDistance>
  <toolChangeRetractionSpeed>600</toolChangeRetractionSpeed>
  <externalThinWallType>0</externalThinWallType>
  <internalThinWallType>2</internalThinWallType>
  <thinWallAllowedOverlapPercentage>10</thinWallAllowedOverlapPercentage>
  <singleExtrusionMinLength>1</singleExtrusionMinLength>
  <singleExtrusionMinPrintingWidthPercentage>50</singleExtrusionMinPrintingWidthPercentage>
  <singleExtrusionMaxPrintingWidthPercentage>200</singleExtrusionMaxPrintingWidthPercentage>
  <singleExtrusionEndpointExtension>0.2</singleExtrusionEndpointExtension>
  <horizontalSizeCompensation>0</horizontalSizeCompensation>
  <autoConfigureMaterial name="PLA">
    <globalExtruderTemperature>210</globalExtruderTemperature>
    <temperatureController name="Heated Bed">
      <temperatureNumber>1</temperatureNumber>
      <isHeatedBed>1</isHeatedBed>
      <stabilizeAtStartup>1</stabilizeAtStartup>
      <setpoint layer="1" temperature="65"/>
      <setpoint layer="2" temperature="55"/>
    </temperatureController>
    <globalExtrusionMultiplier>0.9</globalExtrusionMultiplier>
    <fanSpeed>
      <setpoint layer="1" speed="0"/>
      <setpoint layer="2" speed="100"/>
    </fanSpeed>
  </autoConfigureMaterial>
  <autoConfigureMaterial name="PETG">
    <globalExtruderTemperature>230</globalExtruderTemperature>
    <temperatureController name="Heated Bed">
      <temperatureNumber>1</temperatureNumber>
      <isHeatedBed>1</isHeatedBed>
      <stabilizeAtStartup>1</stabilizeAtStartup>
      <setpoint layer="1" temperature="80"/>
    </temperatureController>
    <globalExtrusionMultiplier>0.9</globalExtrusionMultiplier>
    <fanSpeed>
      <setpoint layer="1" speed="0"/>
      <setpoint layer="2" speed="100"/>
    </fanSpeed>
  </autoConfigureMaterial>
  <autoConfigureQuality name="Layer_0.30mm">
    <layerHeight>0.3</layerHeight>
    <topSolidLayers>3</topSolidLayers>
    <bottomSolidLayers>3</bottomSolidLayers>
    <skirtLayers>1</skirtLayers>
    <infillPercentage>100</infillPercentage>
    <supportInfillPercentage>30</supportInfillPercentage>
  </autoConfigureQuality>
  <autoConfigureQuality name="Layer_0.20mm">
    <layerHeight>0.2</layerHeight>
    <topSolidLayers>3</topSolidLayers>
    <bottomSolidLayers>3</bottomSolidLayers>
    <skirtLayers>1</skirtLayers>
    <infillPercentage>100</infillPercentage>
    <supportInfillPercentage>30</supportInfillPercentage>
  </autoConfigureQuality>
</profile>
