# Scanner Service und Frontend Software (Kugelstoßmeeting Rochlitz)
- Geschrieben von Mario Voigt (2024 - 2025)
- License: MIT

## WARNUNG: UGLY SOFTWARE. Das ist ein "works for me" Projekt

## Konzept
- ein eigenständiger Scan-Service läuft permanent und speichert alle gescannten Barcodes, die von einem Eyoyo Barcode Scanner per USB-Anschluss kommen, in eine SQLite DB ab. 
  - der Scan-Service (usb-scanner.py) basiert auf https://github.com/vpatron/barcode_scanner_python/tree/master
  - läuft nur, wenn der Scanner angeschlossen und aktiv ist. Anderfalls gibt es Fehlermeldungen
  - wird als systemd Service installiert
- ein separat gestartetes Frontend (GUI) greift auf diese Datenbank zu und prüft die Eingaben bzw. reichert sie an
  - Frontend (sqlite.py) basiert auf https://github.com/tonypdavis/Raspberry-Pi-Barcode-Scanner-/blob/master/ipad_bs_v1.2.py
  - ruft die gleiche Datenbank auf und liest/schreibt Änderungen

**Achtung: Frontend und Scan-Service müssen auf die gleiche Datenbankdatei konfiguriert werden!**

## Installation
Siehe auch https://pypi.org/project/cysystemd/

Fedora:
```
dnf install -y systemd-devel python3-venv
sudo usermod -G dialout -a $USER #den aktuellen User zu dialout hinzufügen
```
Ubuntu:
```
apt install build-essential libsystemd-dev systemd-dev python3-venv
sudo usermod -G dialout -a $USER #den aktuellen User zu dialout hinzufügen
```

```
cd /opt/
git clone https://gitea.fablabchemnitz.de/vmario/kugelstossmeeting-ticketing.git
cd kugelstossmeeting-ticketing/
python3 -m venv venv
venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

## USB Scanner betriebsbereit machen

USB-Geräte anzeigen und nach Scanner prüfen:
```
lsusb -v
#idVendor           0x0581 Racal Data Group
#idProduct          0x0115 Tera 5100
lsusb
#Bus 003 Device 003: ID 0581:0115 Racal Data Group Tera 5100
```

USB-Gerät Berechtigungen anpassen:
```
vim /etc/udev/rules.d/55-barcode-scanner.rules
```
```
# Set permissions to let anyone use barcode scanner
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0581", ATTR{idProduct}=="0115", MODE="666"
```

Änderungen übernehmen:
```
udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
```

Dienst starten und prüfen:
```
ln -sf /etc/systemd/system/usb-scanner.service /opt/kugelstossmeeting-ticketing/usb-scanner.service
systemctl enable usb-scanner.service --now
journalctl -f -u usb-scanner.service
```

## Codes scannen
Folgende Codes scannen wir ein, um den Scanner korrekt zu konfigurieren:
![QR Code Config](qrcodes.png)

**Der Scanner kann zurückgesetzt werden, indem wir ihn per QR Code ausschalten und vom USB-Port trennen.**

## Datenbankoperationen

**SQLite installieren:**

Fedora:
```
sudo dnf install sqlite3
```
Ubuntu:
```
sudo apt install sqlite3
```

**Datenbank per Shell leeren:**

```
sqlite3 kugelstossmeeting-prod.db "DELETE FROM tickets;"
sqlite3 kugelstossmeeting-prod.db "DELETE FROM scans;"
sqlite3 kugelstossmeeting-prod.db "VACUUM;"
```

**Datenbank per DB Browser for SQLite bearbeiten/ansehen:**

Fedora:
```
sudo dnf install sqlitebrowser
```
Ubuntu:
```
sudo apt install sqlitebrowser
```
![DB Browser for SQLite](db1.png)
![DB Browser for SQLite](db2.png)
![DB Browser for SQLite](db3.png)

**Datenbankstruktur erzeugen:**
```
CREATE TABLE "tickets" (
	"BarcodeContent"	TEXT,
	"Nr"	INTEGER,
	"VIP"	TEXT,
	"Ticketbeschriftung"	INTEGER,
	"BarcodeFile"	TEXT,
	"Medium"	TEXT,
	"Aushändigung"	TEXT,
	"Bestellnummer/Verwendungszweck"	TEXT,
	"Bezahlt am"	TEXT,
	"Hinweise"	TEXT,
	"Besteller"	TEXT,
	"Typ"	TEXT
);
```
```
CREATE TABLE "scans" (
	"unixtimestamp_created"	INTEGER NOT NULL,
	"barcode"	TEXT NOT NULL,
	"validated"	INTEGER,
	"hint"	TEXT,
	"unixtimestamp_checked"	INTEGER,
	"skipped"	INTEGER
);
```

**Datenbankstruktur ändern (Spalten):**

Die Reihenfolge der Spalten in der Tabelle ist entscheidend, da diese statisch im Quellcode referenziert wird. Anpassungen (Löschen) zum Beispiel wie folgt:
```
ALTER TABLE tickets DROP COLUMN 'BarcodeFile';
ALTER TABLE tickets DROP COLUMN 'Ticketbeschriftung';
```

**Test-Scan mit Pseudo-Barcode und Zeitstempel erzeugen:**

```
INSERT 
	INTO scans(unixtimestamp_created,barcode,validated,hint,unixtimestamp_checked,skipped) 
	VALUES(CAST(unixepoch('now') AS FLOAT)*1e9,'12345',0,'None',CAST(unixepoch('now') AS FLOAT)*1e9,0)
;
```

## GUI starten
```
/opt/kugelstossmeeting-ticketing/venv/bin/python3 /opt/kugelstossmeeting-ticketing/sqlite.py
```

... oder
```
/opt/kugelstossmeeting-ticketing/sqlite.py #siehe python3 Header
```

... oder die .desktop-Verknüpfung benutzen

![GUI](gui.png)

## Notwendig für den Betrieb
- Notebook mit Netzteil
- USB Scanner mit USB-C Kabel
- Stempel + Stempelfarbe
- Alle Tickets als PDF-Backup (falls es nicht klappt)
- eine aktuell befüllte SQ-Lite Datenbank

## Mögliche Verbesserungen der Software
- SQLite DB gegen netzwerkfähige MySQL/PGSQL tauschen und multimandantenfähig machen (2 Rechner, 2 Barcode Scanner)
- Programm so beschränken, dass es nicht mehrfach gestartet werden kann (PID Kontrolle o.ä.)
- siehe Code-Kommentare
- TK GUI modernisieren
