 # Fabaccess Case
Dieses Projekt bietet ein alternatives 3D-Druck Gehäuse für den [Fabreader](https://gitlab.com/fabinfra/fabhardware/fabreader/-/tree/master/).

## Bilder
![The Casing, fully assembled](./media/full.jpeg)
![The Interior Electronics](./media/cabeling.jpeg)
![The Back](./media/back.jpeg)
Mit Lasercutter kann man einen Schritt weitergehen.
![Lasercutter Logo](./media/with_logo.jpeg)

## Assembly
Zusätzlich zu den vom Fabreader benötigten Komponenten werden (optional zur stromversorgung) benötigt:
- USB-C Breakout Board for TP4056 (siehe obere bilder für benötigte form)
- Beliebiger Kondensator mit > 5V zur Überbrückung der Batterie-Kontakte des Ladereglers damit dieser eine Batterie erkennt und die 5V vom USB-C an das Mainboard durchreicht.

//TODO actual assembly instructions
