
(module CUI_CMI-9705-0380-SMT-TR (layer F.Cu) (tedit 641B0440)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.925 -6.935 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CUI_CMI-9705-0380-SMT-TR (at 10.14 6.865 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad N smd rect (at 0.0 4.95) (size 1.7 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad P smd rect (at 0.0 -4.95) (size 1.7 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (fp_line (start -4.85 -4.85) (end 4.85 -4.85) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.85 -4.85) (end 4.85 4.85) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.85 4.85) (end -2.65 4.85) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.85 -4.85) (end -4.85 2.65) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.85 2.65) (end -2.65 4.85) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.35 -4.85) (end -4.85 -4.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.85 -4.85) (end -4.85 2.65) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.85 2.65) (end -2.65 4.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.65 4.85) (end -1.35 4.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.35 4.85) (end 4.85 4.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.85 4.85) (end 4.85 -4.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.85 -4.85) (end 1.34 -4.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.1 -5.95) (end 5.1 -5.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.1 -5.95) (end 5.1 5.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.1 5.95) (end -5.1 5.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.1 5.95) (end -5.1 -5.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user "+" (at 1.8 -5.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "+" (at 1.8 -5.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "-" (at 2.0 6.3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "-" (at 2.0 6.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
)